**Jautājums.**

Jums nepieciešama tvertne bez pedāļa un vāka? Vai arī, Jums, vāks ir jāpievieno kā aksesuārs? Vāku šādam var pievienot kā aksesuāru, bet ne pedāli.

**Atbilde.**

Ir precizēta tehniskā specifikācija 5.daļai Atkritumu tvertnes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | **Atkritumu tvertne ar vāku ~~un pedāli~~** | Augstums: 850mm±5%; platums: 380mm±5%; svars ne vairāk kā 3.5 kg. Diametrs maisu grozam (iekšējais): 290mm. Materiāls maisu grozam: polipropilēns, ārējā mala elastīga. Materiāls groza kājām (2 gb): alumīnijs. Materiāls pamatnei: ABS plastmasa. Stends pārvietojams. Šasija piestiprināta 5 riteņiem. Komplektācijā savilču trauks, traukam ir 1 kabata un šķēru trauks. Stiprināms uz abām stenda kājām, šķēres, kas piestiprinātas stendam ar trosi. Maisu grozs ir uz abām pusēm regulējams. Stendam jābūt aprīkotam ar vizuālu instrukciju par pareizu maisu uzstādīšanu un lietošanu. Sader ar longopac vai ekvivalenteim mazajiem standarta biezuma un biezajiem maisiem, kur maisa garums ir no 45-60 metriem. Tvertnes vāka materiāls polipropilēns, diametrs: 320mm, sader ar piedāvāto tvertni pēc augstāk minētā apraksta. | 74 |